# LED-Anzeige

Anzeige | LED-Leuchte | Hauptanzeige
--- | --- | ---
1 | Grün | Verschraubungsergebnis OK
2 | Rot | Verschraubungsergebnis NOK
3 | Gelb | Warnung Verschraubungsergebnis
4 | Richtung | Verschraubungsrichtung
5 | Grün | Stapelprogramm fertig OK
6 | Akku | Akkuladestatus
7 | Blau | Funkverbindung mit POWER FOCUS 6000 / ToolsTalk Service 2 hergestellt
8 | Blau | Konfigurierbar - Kann in der Steuerung für die Anzeige verschiedener Ereignisse konfiguriert werden
9 | Alarm | Es ist ein Fehler im Werkzeug aufgetreten

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter LED-Blinkmuster.