# 급속 백업 장치 (RBU)

급속 백업 장치(RUB:Rapid Backup Unit)는 SD 카드의 폼 팩터를 갖추고 있습니다. RBU에는 현재의 모든 네트워크 구성 및 설정이 포함되어 있습니다. 설치 및 구성 중에 일부 매개 변수가 해당 카드에 저장됩니다. 오류가 발생한 경우, 해당 카드를 꺼내어 새로운 공구에 넣으면 모든 기능이 동일하게 유지됩니다.

RBU가 한 공구에서 다른 공구로 전송되면 새 공구가 카드의 소프트웨어로 업데이트됩니다. 업데이트 절차 중에 데이터가 손실될 가능성이 있으므로, 데이터 손실 위험을 최소화하기 위해 새 공구가 이전 공구와 동일한 소프트웨어 버전을 실행하고 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

이 RUB는 공구 구성 데이터와 소프트웨어만을 저장하며 다른 용도로 사용할 수 없습니다. ToolsTalk Service 2 이외의 수단으로 카드의 데이터를 조작하고 카드를 다시 포맷하면 카드를 사용할 수 없는 결과를 초래합니다.

RBU가 다른 공구로 전송되면 공구와 관련된 저장된 결과가 손실됨에 유의하여 주십시오.

MAC 주소는 공구 자체가 아니라 RBU와 연관되어 있습니다. 카드를 새로운 공구로 전송할 때 공구의 MAC 주소는 RBU의 MAC 주소가 됩니다.