# Température ambiante

Pour des performances et une durée de vie optimales de la batterie, conservez-la dans les plages de température.

Température de fonctionnement, charge | +5 à +40 °C (+41 à +104 °F)
Température de fonctionnement, décharge | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F)
Température de transport | -20 à +40 °C (-4 à +104 °F)
Température de stockage | +10 à +25 °C (+50 à +77 °F)

Ne pas placer la batterie à la lumière directe du soleil.