# Устройство быстрого резервирования

Устройство быстрого резервирования (RBU) выполнено в типоразмере SD-карты. RBU содержит все текущие конфигурации и настройки сети. Во время установки и конфигурации некоторые параметры сохраняются на карту. В случае возникновения сбоя карту можно быстро вынуть и вставить в новый инструмент с сохранением функциональности.

Когда RBU переносится с одного инструмента на другой, новый инструмент обновляется до программного обеспечения на карте. Поскольку во время процедуры обновления существует риск потери данных, в целях сведения к минимуму потерь данных целесообразно убедиться, что на новом инструменте работает такая же версия программного обеспечения, что и на старом инструменте.

RBU может использоваться исключительно для хранения данных конфигурации инструмента и программного обеспечения. Переформатирование карты, а также обработка данных на карте при помощи других средств, кроме ToolsTalk Service 2, приведет к выходу карты из строя.

Обратите внимание, что при переносе RBU на другой инструмент сохраненные результаты, связанные с инструментом, будут утеряны.

MAC-адрес связан с RBU, а не с самим инструментом. При переносе карты на новый инструмент MAC-адрес инструмента станет MAC-адресом RBU.