# Indicatore LED

Indicatore | Spia LED | Indicazione principale
--- | --- | ---
1 | Verde | Risultati di serraggio OK
2 | Rosso | Risultati di serraggio NOK
3 | Giallo | Avviso risultati di serraggio
4 | Senso di rotazione | Direzione di serraggio
5 | Verde | Batch OK completato
6 | Batteria | Stato di carica della batteria
7 | Blu | Connessione radio stabilita con POWER FOCUS 6000/ToolsTalk Service 2
8 | Blu | Configurabile: può essere configurato nel controller per indicare diversi eventi
9 | Allarme | Si è verificato un errore nell'utensile

Per maggiori informazioni, vedere Schemi di lampeggiamento dell'indicatore LED.