# Преобразование инструмента

Во время преобразования инструмента (например, при замене головки) требуется обновить информацию об инструменте, чтобы отразить внесенные в инструмент изменения. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя ToolsTalk Service 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

Если модификации инструмента выполнены ненадлежащим образом, это может привести к повреждению инструмента или нежелательным результатам по причине изменения характеристик инструмента.

- После модификации необходимо проверить максимальный крутящий момент инструмента.

При подключении к ToolsTalk Service 2 предложение о внесении изменений в информацию об инструменте не появится. Для того, чтобы изменить обозначение инструмента в соответствии с его преобразованием, выполните те же шаги, что и при замене запасной части. Используйте обозначение инструмента для новой части, чтобы обновить инструмент.

Поскольку инструмент был преобразован, информация об инструменте, которая хранится в инструменте, более не будет соответствовать обозначению инструмента, указанному на табличке инструмента.