# Светодиодный индикатор

Индикатор | Свет светодиода | Главные обозначения
--- | --- | ---
1 | Зеленый | Результат затяжки ОК («удовл.»)
2 | Красный | Результат затяжки NOK («неудовл.»)
3 | Желтый | Предупреждение о результате затяжки
4 | Направление | Направление затяжки
5 | Зеленый | Групповая операция завершена OK («удовл.»)
6 | Аккумулятор | Состояние заряда аккумулятора
7 | Синий | Установлено радиосоединение с POWER FOCUS 6000 / ToolsTalk Service 2
8 | Синий | Конфигурируемый – можно сконфигурировать в контроллере для указаний на разные требующие внимания события
9 | Сигнал | Ошибка работы инструмента

Дополнительную информацию см. в разделе о параметрах сигналов светодиодного индикатора.