# 检修

将您的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

必须由有资格阅读维修手册的人或者已经接受过相应培训的人来完成对此工具的维修保养工作。

工具的电机是封铅的，除了 Atlas Copco Industrial Technique AB，在任何情况下任何人都不得打开电机。

如果判断电机有缺陷或需要进行维修保养，则应将整个电机送回 Atlas Copco Industrial Technique AB 进行更换。

如果电机被 Atlas Copco Industrial Technique AB 之外的其他任何人打开，则将不予维修。

拧紧次数达到 200.000 或脉冲次数达到 2.000.000 后（以先到者为准），建议定期（每年一次）进行大修与预防性维护保养。如果高负荷使用工具，应增加维护次数。如果工具工作不正常，必须马上进行检查。

当拆卸工具时，务必使用专门设计的维修工具，这些工具在 ServAid - https://servaid.atlascopco.com 上的备件部分推荐。