# Enhet för snabb säkerhetskopiering

Enheten för snabb säkerhetskopiering (RBU) har samma formfaktor som ett SD-kort. Detta minneskort innehåller alla befintliga nätverkskonfigurationer och inställningar. Vid installation och konfiguration sparas vissa parametrar på kortet. Om fel uppstår går det snabbt att ta ut kortet och sätta in det i ett annat verktyg. Alla funktioner är desamma efter att detta har gjorts.

När RBU flyttas från ett verktyg till ett annat uppdateras det nya verktyget efter programvaran på kortet. Eftersom det finns risk för dataförluster under uppdateringsrutinen bör du förvissa dig om att det nya verktyget redan kör samma programversion som det gamla verktyget, för att minimera risken för data förlust.

Denna RBU kan inte användas för något annat än att lagra verktygets konfigurationsdata och programvara. Omformatering av kortet, samt manipulering av data på kortet på annat sätt än ToolsTalk Service 2, kommer att leda till att kortet blir oanvändbart.

Observera att de sparade resultaten som hör till verktyget går förlorade när RBU flyttas till ett annat verktyg.

MAC-adressen är kopplad till RBU, inte till själva verktyget. Vid förflyttning av ett kort till ett nytt verktyg kommer verktygets MAC-adress därför att vara MAC-adressen för RBU.