# 导向轴承

订购号 | 附注
--- | ---
4141 0707 90 | 最大行程 44 mm，隔套长度 22 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0707 92 | 最大行程 52 mm，隔套长度 30 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0707 94 | 最大行程 62 mm，隔套长度 40 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0707 96 | 最大行程 73 mm，隔套长度 50 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0868 90 | 最大行程 25 mm，隔套长度 22 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0868 91 | 最大行程 55 mm，隔套长度 50 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0868 94 | 最大行程 40 mm，隔套长度 50 mm。 适用于重型同心筒夹。
4141 0868 95 | 最大行程 62 mm，隔套长度 50 mm。 适用于重型同心筒夹。
4141 0868 96 | 最大行程 65 mm，隔套长度 95 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0894 90 | 最大行程 65 mm，隔套长度 26 mm。 适用于重型同心筒夹。
4141 0894 92 | 最大行程 75 mm，隔套长度 35 mm。 适用于重型同心筒夹。
4141 0894 94 | 最大行程 85 mm，隔套长度 45 mm。 适用于重型同心筒夹。
4141 0894 96 | 最大行程 95 mm，隔套长度 55 mm。 适用于重型同心筒夹。