# Oprawka pierścieniowa

Numer katalogowy | Uwagi
--- | ---
4141 0677 03 | Ø 22,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0676 03.
4141 0677 04 | Ø 25,2 mm. Zamawiać razem z 4141 0676 04.
4141 0814 08 | Ø 28,58 mm (1 1/8”). Zamawiać razem z 4141 0810 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 16 | Ø 31,75 mm (1 1/4”). Zamawiać razem z 4141 0810 04. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 24 | Ø 34,93 mm (1 3/8”). Zamawiać razem z 4141 0810 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0813 01 | Ø 12,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 01 lub 4141 0807 01 lub 4141 0676 01. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 02 | Ø 15,09 mm. Zamawiać razem z 4141 0676 02. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 03 | Ø 15,87 mm (5/8”). Zamawiać razem z 4141 0806 03 lub 4141 0807 03 lub 4141 0676 06 lub 4141 0860 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 05 | Ø 16,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 06 | Ø 17 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 08 | Ø 17,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 08. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 09 | Ø 18,05 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 09. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 10 | Ø 18,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 10. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 11 | Ø 18,75 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 11. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 12 | Ø 19,05 mm (3/4”). Zamawiać razem z 4141 0806 12. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 13 | Ø 19,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 13. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 14 | Ø 19,8 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 14. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 15 | Ø 20,2 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 15. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 16 | Ø 20,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 16. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 18 | Ø 21,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 18. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 20 | Ø 22,22 mm (7/8”). Zamawiać razem z 4141 0806 20. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 21 | Ø 22,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 21. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 22 | Ø 23 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 22. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 23 | Ø 23,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 23. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 24 | Ø 23,8 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 24. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 26 | Ø 24,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 26. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 28 | Ø 25,4 mm (1”). Zamawiać razem z 4141 0806 28. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0813 29 | Ø 26 mm. Zamawiać razem z 4141 0806 28 lub 4141 0807 28 lub 4141 0676 04. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0814 08 | Ø 28,58 mm. Zamawiać razem z 4141 0810 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 09 | Ø 29 mm. Zamawiać razem z 4141 0809 09. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 10 | Ø 29,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0809 10. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 11 | Ø 29,8 mm. Zamawiać razem z 4141 0809 11. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 16 | Ø 31,75 mm (1 1/4”). Zamawiać razem z 4141 0810 04. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 17 | Ø 32,15 mm. Zamawiać razem z 4141 0809 17. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0814 24 | Ø 34,93 mm. Zamawiać razem z 4141 0810 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.