# Część przednia

Numer katalogowy | Długość | Gwint | Uwagi
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0”) | 3/4” – 16 UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0654 96 | 75 mm (3,0”) | 3/4” – 16 UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0886 94 | 75 mm (3,0”) | 3/4” – 16 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 mm (3,0”) | 3/4” – 16 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 mm (3,5”) | 3/4” – 16 UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0886 93 | 90 mm (3,5”) | 3/4” – 16 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 mm (5”) | 3/4” – 16 UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0886 90 | 127 mm (5”) | 3/4” – 16 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 mm (3,0”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0261 98 | 75 mm (3,0”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0261 93 | 90 mm (3,5”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0261 90 | 127 mm (5”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0887 90 | 127 mm (5”) | 1-14" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 mm (8”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0887 91 | 203 mm (8”) | 1-14" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 mm (12”) | 1-14" UNF | Nie można używać z nakrętką Scraper
4141 0887 92 | 305 mm (12”) | 1-14" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 mm (5”) | 1 1/4” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8”) | 1 1/4” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12”) | 1 1/4” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5”) | 1 1/2” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8”) | 1 1/2” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8”) | 1 1/2” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12”) | 1 1/2” – 12 UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90. Wymaga przewodu Scraper 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8 cala) | 2–16" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 mm (12 cala) | 2–16" UNF | Można używać z nakrętką Scraper 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 mm (3,5”) | 1–14" UNF | Może być użyta wyłącznie z obrotowymi elementami mocowanymi podciśnieniowo.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5”) | 1 1/4” – 12 UNF | Może być użyta wyłącznie z obrotowymi elementami mocowanymi podciśnieniowo.