# Führungsbuchse

Bestell-Nr. | Anmerkung
--- | ---
4141 0707 90 | Max. Hub 44 mm, Länge des Distanzstücks 22 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0707 92 | Max. Hub 52 mm, Länge des Distanzstücks 30 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0707 94 | Max. Hub 62 mm, Länge des Distanzstücks 40 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0707 96 | Max. Hub 73 mm, Länge des Distanzstücks 50 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0868 90 | Max. Hub 25 mm, Länge des Distanzstücks 22 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0868 91 | Max. Hub 55 mm, Länge des Distanzstücks 50 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0868 94 | Max. Hub 40 mm, Länge des Distanzstücks 50 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0868 95 | Max. Hub 62 mm, Länge des Distanzstücks 50 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0868 96 | Max. Hub 65 mm, Länge des Distanzstücks 95 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0894 90 | Max. Hub 65 mm, Länge des Distanzstücks 26 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0894 92 | Max. Hub 75 mm, Länge des Distanzstücks 35 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0894 94 | Max. Hub 85 mm, Länge des Distanzstücks 45 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0894 96 | Max. Hub 95 mm, Länge des Distanzstücks 55 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.