# Douille de guidage

Réf. | Remarque
--- | ---
4141 0707 90 | Course maxi. 44 mm, longueur d'entretoise 22 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0707 92 | Course maxi. 52 mm, longueur d'entretoise 30 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0707 94 | Course maxi. 62 mm, longueur d'entretoise 40 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0707 96 | Course maxi. 73 mm, longueur d'entretoise 50 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0868 90 | Course maxi. 25 mm, longueur d'entretoise 22 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0868 91 | Course maxi. 55 mm, longueur d'entretoise 50 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0868 94 | Course maxi. 40 mm, longueur d'entretoise 50 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0868 95 | Course maxi. 62 mm, longueur d'entretoise 50 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0868 96 | Course maxi. 65 mm, longueur d'entretoise 95 mm. Convient pour les pinces concentriques MINI et CLASSIQUE.
4141 0894 90 | Course maxi. 65 mm, longueur d'entretoise 26 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0894 92 | Course maxi. 75 mm, longueur d'entretoise 35 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0894 94 | Course maxi. 85 mm, longueur d'entretoise 45 mm. Convient pour la pince concentrique HD.
4141 0894 96 | Course maxi. 95 mm, longueur d'entretoise 55 mm. Convient pour la pince concentrique HD.