# Trzpień

Numer katalogowy | Typ | Uwagi
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | Ø 9,2 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 05. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 08 | A | Ø 10,2 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 08. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 09 | A | Ø 10,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 09. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 10 | A | Ø 10,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 10. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 11 | A | Ø 11,25 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 11. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 12 | A | Ø 11,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 12. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 13 | A | Ø 11,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 13. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 14 | A | Ø 12,3 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 14. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 15 | A | Ø 12,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 15. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 16 | A | Ø 20,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 16. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 18 | A | Ø 13,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 18. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 20 | A | Ø 14,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 20. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 21 | A | Ø 15,1 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 21. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 22 | A | Ø 15,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 22. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 23 | A | Ø 15,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 23. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 24 | A | Ø 16,3 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 24. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 26 | A | Ø 17,1 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 26. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0806 28 | A | Ø 17,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 28. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0860 03 | A | Ø 4,14 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0809 09 | A | Ø 21,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 09. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0809 10 | A | Ø 29,4 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 10. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0809 11 | A | Ø 29,8 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 11. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0809 16 | A | Ø 31,75 mm (1 1/4”). Zamawiać razem z 4141 0814 16. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0809 17 | A | Ø 24,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 17. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0676 01 | B | Ø 5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 01. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 02 | B | Ø 6,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 02. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 03 | B | Ø 14,7 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 20. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 04 | B | Ø 17,9 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 28. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 05 | B | Ø 11,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 12. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0676 06 | B | Ø 7,5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR:
4141 0810 03 | B | Ø 21,75 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 08. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0810 04 | B | Ø 24,25 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 16. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0810 05 | B | Ø 26,65 mm. Zamawiać razem z 4141 0814 24. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej HD.
4141 0807 01 | C | Ø 5 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 01. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.
4141 0807 03 | C | Ø 7,6 mm. Zamawiać razem z 4141 0813 03. Nadaje się do samocentrującej oprawki pierścieniowej MINI i REGULAR.