# Необходимые принадлежности

# Кассета подачи

Номер для заказа | дюймы на оборот | мм/об
--- | --- | ---
4141 0428 91 | 0,0011 – 0,0064 | 0,028 – 0,16
4141 0428 93 | 0,0028 – 0,0045 | 0,071 – 0,12
4141 0428 94 | 0,0037 | 0,093
4141 0428 95 | 0,0007 – 0,0068 | 0,017 – 0,17
4141 0428 96 | 0,0015 – 0,0059 | 0,038 – 0,15
4141 0428 97 | 0,0021 – 0,0052 | 0,054 – 0,13

# Шпиндель

Номер для заказа | Длина | Резьба (UNF)
--- | --- | ---
4141 0404 90 | 135 мм (5,3") | 3/8"
4141 0404 91 | 160 мм (6,3") | 3/8"
4141 0404 92 | 185 мм (7,3") | 3/8"
4141 0404 93 | 236 мм (9,3") | 3/8"
4141 0404 94 | 210 мм (8,3") | 3/8"
4141 0404 95 | 287 мм (11,3") | 3/8"
4141 0651 90 | 135 мм (5,3") | 1/4"
4141 0651 91 | 160 мм (6,3") | 1/4"
4141 0651 92 | 185 мм (7,3") | 1/4"
4141 0651 93 | 210 мм (8,3") | 1/4"
4141 0651 94 | 236 мм (9,3") | 1/4"
4141 0652 90 | 135 мм (5,3") | 5/16"
4141 0652 91 | 160 мм (6,3") | 5/16"
4141 0652 92 | 185 мм (7,3") | 5/16"
4141 0652 93 | 210 мм (8,3") | 5/16"
4141 0652 94 | 236 мм (9,3") | 5/16"
4141 0653 90 | 194 мм (7,6") | 9/16"
4141 0653 91 | 245 мм (9,7") | 9/16"
4141 0653 92 | 219 мм (8,6") | 9/16"
4141 0653 93 | 296 мм (11,7") | 9/16"
4141 0869 94 | 245 мм (9") | 7/16"

# Защитный кожух шпинделя

Номер для заказа | Подходят для шпинделей
--- | ---
4141 0472 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 91 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 92 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 93 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 94 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 95 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 96 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 97 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 98 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0472 99 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0829 90 | 4141 0404 95, 4141 0653 93
4141 0829 91 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

# Охлаждающая жидкость защитного кожуха шпинделя

Для угловых моделей
Номер для заказа | Подходят для шпинделей
--- | ---
4141 0826 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0826 91 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0826 92 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0826 93 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0826 94 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0826 95 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

Для прямых моделей
Номер для заказа | Подходят для шпинделей
--- | ---
4141 0878 90 | Подходит для всех шпинделей.

# Дополнительные принадлежности

# Переходник

Номер для заказа | Интерфейс
--- | ---
4141 0032 04 | 1 9/16"-20 UN 2B (левые внутренние резьбы)
4141 0032 07 | 1.825-18 NS (левые наружные резьбы)
4141 0274 90 | 1"-20 UNEF 2A (левые наружные резьбы)

# Передняя часть

Номер для заказа | Длина | Резьба | Примечание
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 мм (3,0") | 3/4"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0654 96 | 75 мм (3,0") | 3/4"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0886 94 | 75 мм (3,0") | 3/4"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 мм (3,0") | 3/4"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 мм (3,5") | 3/4"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0886 93 | 90 мм (3,5") | 3/4"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 мм (5") | 3/4"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0886 90 | 127 мм (5") | 3/4"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 мм (3,0") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0261 98 | 75 мм (3,0") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0261 93 | 90 мм (3,5") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0261 90 | 127 мм (5") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0887 90 | 127 мм (5") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 мм (8") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0887 91 | 203 мм (8") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 мм (12") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка
4141 0887 92 | 305 мм (12") | 1"-14 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 мм (5") | 1 1/4"-12 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90. Требуется трубка для скребка 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 мм (8") | 1 1/4"-12 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90. Требуется трубка для скребка 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 мм (12") | 1 1/4"-12 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90. Требуется трубка для скребка 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 мм (5") | 1 1/2"-12 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90. Требуется трубка для скребка 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 мм (8") | 1 1/2"-12 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90. Требуется трубка для скребка 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 мм (8") | 1 1/2"-12 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90. Требуется трубка для скребка 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 мм (12") | 1 1/2"-12 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90. Требуется трубка для скребка 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 мм (8") | 2"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 мм (12") | 2"-16 UNF | Не использовать с гайкой для скребка 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 мм (3,5") | 1"- 14 UNF | Может использоваться только с поворотными вакуумными насадками.
4141 0899 93 | 90 мм (3,5") | 1 1/4"-12 UNF | Может использоваться только с поворотными вакуумными насадками.

# Удлинитель

Номер для заказа | Длина | Резьба | Примечания
--- | --- | --- | ---
4141 0901 00 | 51 мм (1,5") | 1"-20 UNF | Совместимо со стандартным индексатором и передней частью 4141 0899 92.
4141 0902 00 | 52 мм (1,5") | 1 9/16"-20 UNF | Должно использоваться с индексатором HD и передней частью 4141 0899 93.
4141 0902 01 | 77 мм (2,5") | 1 9/16"-20 UNF | Должно использоваться с индексатором HD и передней частью 4141 0899 93.
4141 0902 02 | 103 мм (3,5") | 1 9/16"-20 UNF | Должно использоваться с индексатором HD и передней частью 4141 0899 93.

# Вакуумная насадка

Номер для заказа | Подходит для передней части
--- | ---
4141 0250 91 | 4141 0261 90
4141 0250 92 | 4141 0261 91
4141 0250 93 | 4141 0251 90
4141 0250 94 | 4141 0261 92
4141 0250 95 | 4141 0251 91
4141 0250 96 | 4141 0251 92
4141 0250 97 | 4141 0245 91
4141 0250 98 | 4141 0257 90
4141 0250 99 | 4141 0257 91
4141 0330 90 | 4141 0245 92
4141 0250 90 | 4141 0245 90
4141 0900 92 | Пригодно для всех поворотных передних частей (4141 090X XX)

# ChipLet

Номер для заказа | Примечание
--- | ---
4141 0509 91 | 0 ролика, амплитуда 0
4141 0713 91 | 3 ролика, амплитуда 0,10
4141 0713 92 | 3 ролика, амплитуда 0,15
4141 0713 93 | 3 ролика, амплитуда 0,20
4141 0713 94 | 3 ролика, амплитуда 0,25
4141 0759 91 | 5 ролика, амплитуда 0,10
4141 0759 92 | 5 ролика, амплитуда 0,15
4141 0759 93 | 5 ролика, амплитуда 0,20
4141 0759 94 | 5 ролика, амплитуда 0,25
4141 0759 95 | 5 ролика, амплитуда 0,05

# Концентрический цанговый патрон

Номер для заказа | Общая масса | Примечание
--- | --- | ---
4141 0764 90 | 0,5 кг | МИНИ
4141 0670 92 | 0,75 кг | СТАНДАРТНЫЙ
4141 0702 91 | 1,0 кг | HD

# Оправка

Номер для заказа | Тип | Примечание
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | Ød 9,2 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 05. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 08 | A | Ød 10,2 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 08. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 09 | A | Ød 10,5 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 09. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 10 | A | Ød 10,9 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 10. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 11 | A | Ød 11,25 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 11. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 12 | A | Ød 11,5 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 12. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 13 | A | Ød 11,9 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 13. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 14 | A | Ød 12,3 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 14. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 15 | A | Ød 12,7 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 15. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 16 | A | Ød 20,6 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 16. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 18 | A | Ød 13,9 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 18. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 20 | A | Ød 14,7 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 20. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 21 | A | Ød 15,1 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 21. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 22 | A | Ød 15,5 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 22. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 23 | A | Ød 15,9 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 23. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 24 | A | Ød 16,3 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 24. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 26 | A | Ød 17,1 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 26. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0806 28 | A | Ød 17,9 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 28. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0860 03 | A | Ød 4,14 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 03. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0809 09 | A | Ød 21,5 мм. Заказывайте вместе с 4141 0814 09. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0809 10 | A | Ød 29,4 мм. Заказывайте вместе с 4141 0814 10. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0809 11 | A | Ød 29,8 мм. Заказывайте вместе с 4141 0814 11. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0809 16 | A | Ød 31,75 мм (1 1/4"). Заказывайте вместе с 4141 0814 16. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0809 17 | A | Ød 24,6 мм. Заказывайте вместе с 4141 0814 17. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0676 01 | B | Ød 5 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 01. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0676 02 | B | Ød 6,7 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 02. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0676 03 | B | Ød 14,7 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 20. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0676 04 | B | Ød 17,9 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 28. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0676 05 | B | Ød 11,5 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 12. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0676 06 | B | Ød 7,5 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 03. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0810 03 | B | Ød 21,75 мм. Заказывайте вместе с 4141 0814 08. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0810 04 | B | Ød 24,25 мм. Заказывайте вместе с 4141 0814 16. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0810 05 | B | Ød 26,65 мм. Заказывайте вместе с 4141 0814 24. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0807 01 | C | Ød 5 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 01. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0807 03 | C | Ød 7,6 мм. Заказывайте вместе с 4141 0813 03. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.

# Цанга

Номер для заказа | Примечание
--- | ---
4141 0677 03 | ØD 22,9 мм. Заказывайте вместе с 4141 0676 03.
4141 0677 04 | ØD 25,2 мм. Заказывайте вместе с 4141 0676 04.
4141 0814 08 | ØD 28,58 мм (1 1/8"). Заказывайте вместе с 4141 0810 03. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 мм (1 1/4"). Заказывайте вместе с 4141 0810 04. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 мм (1 3/8"). Заказывайте вместе с 4141 0810 05. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0813 01 | ØD 12,7 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 01, 4141 0807 01 или 4141 0676 01. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 02 | ØD 15,09 мм. Заказывайте вместе с 4141 0676 02. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 03 | ØD 15,87 мм (5/8"). Заказывайте вместе с 4141 0806 03, 4141 0807 03, 4141 0676 06 или 4141 0860 03. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 05 | ØD 16,7 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 05. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 06 | ØD 17 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 05. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 08 | ØD 17,7 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 08. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 09 | ØD 18,05 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 09. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 10 | ØD 18,4 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 10. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 11 | ØD 18,75 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 11. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 12 | ØD 19,05 мм (3/4"). Заказывайте вместе с 4141 0806 12. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 13 | ØD 19,4 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 13. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 14 | ØD 19,8 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 14. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 15 | ØD 20,2 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 15. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 16 | ØD 20,6 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 16. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 18 | ØD 21,4 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 18. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 20 | ØD 22,22 мм (7/8"). Заказывайте вместе с 4141 0806 20. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 21 | ØD 22,6 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 21. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 22 | ØD 23 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 22. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 23 | ØD 23,4 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 23. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 24 | ØD 23,8 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 24. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 26 | ØD 24,6 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 26. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 28 | ØD 25,4 мм (1"). Заказывайте вместе с 4141 0806 28. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0813 29 | ØD 26 мм. Заказывайте вместе с 4141 0806 28, 4141 0807 28 или 4141 0676 04. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0814 08 | ØD 28,58 мм. Заказывайте вместе с 4141 0810 03. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0814 09 | ØD 29 мм. Заказывайте вместе с 4141 0809 09. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0814 10 | ØD 29,4 мм. Заказывайте вместе с 4141 0809 10. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0814 11 | ØD 29,8 мм. Заказывайте вместе с 4141 0809 11. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 мм (1 1/4"). Заказывайте вместе с 4141 0810 04. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0814 17 | ØD 32,15 мм. Заказывайте вместе с 4141 0809 17. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 мм. Заказывайте вместе с 4141 0810 05. Подходит для концентрического цангового патрона HD.

# Руководство

Номер для заказа | Резьба | Примечание
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Макс. рабочий ход 55 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0883 90 | M6x1 | Макс. рабочий ход 25 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0883 94 | M8x1 | Макс. рабочий ход 55 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0883 93 | M8x1 | Макс. рабочий ход 25 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0883 95 | M8x1 | Макс. рабочий ход 40 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Макс. рабочий ход 40 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Макс. рабочий ход 62 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Макс. рабочий ход 62 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов HD.

# Направляющая втулка

Номер для заказа | Примечание
--- | ---
4141 0707 90 | Макс. рабочий ход 44 мм, длина распорки 22 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0707 92 | Макс. рабочий ход 52 мм, длина распорки 30 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0707 94 | Макс. рабочий ход 62 мм, длина распорки 40 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0707 96 | Макс. рабочий ход 73 мм, длина распорки 50 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0868 90 | Макс. рабочий ход 25 мм, длина распорки 22 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0868 91 | Макс. рабочий ход 55 мм, длина распорки 50 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0868 94 | Макс. рабочий ход 40 мм, длина распорки 50 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0868 95 | Макс. рабочий ход 62 мм, длина распорки 50 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0868 96 | Макс. рабочий ход 65 мм, длина распорки 95 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0894 90 | Макс. рабочий ход 65 мм, длина распорки 26 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0894 92 | Макс. рабочий ход 75 мм, длина распорки 35 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0894 94 | Макс. рабочий ход 85 мм, длина распорки 45 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0894 96 | Макс. рабочий ход 95 мм, длина распорки 55 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.

# Другие принадлежности

Принадлежность | Номер для заказа
--- | ---
Дисплейный счетчик | 4141 0674 90

Принадлежность | Номер для заказа | Примечание
--- | --- | ---
Индексатор | 4141 0150 95 |
Блок индексатора HD | 4141 0907 90 | Нужен набор монтажных инструментов 4080 1120 80.

Принадлежность | Номер для заказа
--- | ---
Индексная стопорная гайка | 4141 0466 97
Стопорная гайка зенковки со шкалой | 4141 0843 91
Задняя часть стопорной гайки | 4141 0823 93
Передняя часть стопорной гайки | 4141 0841 91

Принадлежность | Номер для заказа | Примечание
--- | --- | ---
Переходной набор, правоугольный-линейный | 4141 0434 93 | Невмонтированные инструменты для смазки
Переходной набор, линейный-правоугольный | 4141 0434 92 | Невмонтированные инструменты для смазки