# 导向装置

订购号 | 螺纹 | 附注
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | 最大行程 55 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0883 90 | M6x1 | 最大行程 25 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0883 94 | M8x1 | 最大行程 55 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0883 93 | M8x1 | 最大行程 25 mm。 适用于迷你型和常规同心筒夹。
4141 0883 95 | M8x1 | 最大行程 40 mm。 适用于重型同心筒夹。
4141 0883 97 | M10x1 | 最大行程 40 mm。 适用于重型同心筒夹。
4141 0883 96 | M8x1 | 最大行程 62 mm。 适用于重型同心筒夹。
4141 0883 98 | M10x1 | 最大行程 62 mm。 适用于重型同心筒夹。