# Führung

Bestell-Nr. | Gewinde | Anmerkung
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Max. Hub 55 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0883 90 | M6x1 | Max. Hub 25 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0883 94 | M8x1 | Max. Hub 55 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0883 93 | M8x1 | Max. Hub 25 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0883 95 | M8x1 | Max. Hub 40 mm. Für die konzentrische Spannzange.
4141 0883 97 | M10x1 | Max. Hub 40 mm. Für die konzentrische Spannzange.
4141 0883 96 | M8x1 | Max. Hub 62 mm. Für die konzentrische Spannzange.
4141 0883 98 | M10x1 | Max. Hub 62 mm. Für die konzentrische Spannzange.