# Mandril

N.º de pedido | Tipo | Nota
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | ØD 9,2 mm. Pedir junto con 4141 0813 05. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 08 | A | ØD 10,2 mm. Pedir junto con 4141 0813 08. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 09 | A | ØD 10,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 09. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 10 | A | ØD 10,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 10. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 11 | A | ØD 11,25 mm. Pedir junto con 4141 0813 11. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 12 | A | ØD 11,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 12. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 13 | A | ØD 11,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 13. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 14 | A | ØD 12,3 mm. Pedir junto con 4141 0813 14. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 15 | A | ØD 12,7 mm. Pedir junto con 4141 0813 15. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 16 | A | ØD 20,6 mm. Pedir junto con 4141 0813 16. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 18 | A | ØD 13,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 18. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 20 | A | ØD 14,7 mm. Pedir junto con 4141 0813 20. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 21 | A | ØD 15,1 mm. Pedir junto con 4141 0813 21. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 22 | A | ØD 15,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 22. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 23 | A | ØD 15,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 23. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 24 | A | ØD 16,3 mm. Pedir junto con 4141 0813 24. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 26 | A | ØD 17,1 mm. Pedir junto con 4141 0813 26. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0806 28 | A | ØD 17,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 28. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0860 03 | A | ØD 4,14 mm. Pedir junto con 4141 0813 03. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0809 09 | A | ØD 21,5 mm. Pedir junto con 4141 0814 09. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0809 10 | A | ØD 29,4 mm. Pedir junto con 4141 0814 10. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0809 11 | A | ØD 29,8 mm. Pedir junto con 4141 0814 11. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0809 16 | A | ØD 31,75 mm (1 1/4" mm). Pedir junto con 4141 0814 16. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0809 17 | A | ØD 24,6 mm. Pedir junto con 4141 0814 17. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0676 01 | B | ØD 5 mm. Pedir junto con 4141 0813 01. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 02 | B | ØD 6,7 mm. Pedir junto con 4141 0813 02. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 03 | B | ØD 14,7 mm. Pedir junto con 4141 0813 20. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 04 | B | ØD 17,9 mm. Pedir junto con 4141 0813 28. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 05 | B | ØD 11,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 12. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0676 06 | B | ØD 7,5 mm. Pedir junto con 4141 0813 03. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO:
4141 0810 03 | B | ØD 21,75 mm. Pedir junto con 4141 0814 08. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0810 04 | B | ØD 24,25 mm. Pedir junto con 4141 0814 16. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0810 05 | B | ØD 26,65 mm. Pedir junto con 4141 0814 24. Apto para anillos concéntricos HD.
4141 0807 01 | C | ØD 5 mm. Pedir junto con 4141 0813 01. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.
4141 0807 03 | C | ØD 7,6 mm. Pedir junto con 4141 0813 03. Apto para anillos concéntricos MINI y MEDIANO.