# Направляющая втулка

Номер для заказа | Примечание
--- | ---
4141 0707 90 | Макс. рабочий ход 44 мм, длина распорки 22 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0707 92 | Макс. рабочий ход 52 мм, длина распорки 30 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0707 94 | Макс. рабочий ход 62 мм, длина распорки 40 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0707 96 | Макс. рабочий ход 73 мм, длина распорки 50 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0868 90 | Макс. рабочий ход 25 мм, длина распорки 22 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0868 91 | Макс. рабочий ход 55 мм, длина распорки 50 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0868 94 | Макс. рабочий ход 40 мм, длина распорки 50 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0868 95 | Макс. рабочий ход 62 мм, длина распорки 50 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0868 96 | Макс. рабочий ход 65 мм, длина распорки 95 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0894 90 | Макс. рабочий ход 65 мм, длина распорки 26 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0894 92 | Макс. рабочий ход 75 мм, длина распорки 35 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0894 94 | Макс. рабочий ход 85 мм, длина распорки 45 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.
4141 0894 96 | Макс. рабочий ход 95 мм, длина распорки 55 мм. Подходит для концентрического цангового патрона HD.