# Erforderliche Zubehörteile

# Zuführkassette

Bestell-Nr. | Zoll/U | mm/U
--- | --- | ---
4141 0428 91 | 0,0011 alt. 0,0064 | 0,028 alt. 0,16
4141 0428 93 | 0,0028 alt. 0,0045 | 0,071 alt. 0,12
4141 0428 94 | 0,0037 | 0,093
4141 0428 95 | 0,0007 alt. 0,0068 | 0,017 alt. 0,17
4141 0428 96 | 0,0015 alt. 0,0059 | 0,038 alt. 0,15
4141 0428 97 | 0,0021 alt. 0,0052 | 0,054 alt. 0,13

# Spindel

Bestell-Nr. | Länge | Schub (UNF)
--- | --- | ---
4141 0404 90 | 135 mm (5,3") | 3/8"
4141 0404 91 | 160 mm (6,3") | 3/8"
4141 0404 92 | 185 mm (7,3") | 3/8"
4141 0404 93 | 236 mm (9,3") | 3/8"
4141 0404 94 | 210 mm (8,3") | 3/8"
4141 0404 95 | 287 mm (11,3") | 3/8"
4141 0651 90 | 135 mm (5,3") | 1/4"
4141 0651 91 | 160 mm (6,3") | 1/4"
4141 0651 92 | 185 mm (7,3") | 1/4"
4141 0651 93 | 210 mm (8,3") | 1/4"
4141 0651 94 | 236 mm (9,3") | 1/4"
4141 0652 90 | 135 mm (5,3") | 5/16"
4141 0652 91 | 160 mm (6,3") | 5/16"
4141 0652 92 | 185 mm (7,3") | 5/16"
4141 0652 93 | 210 mm (8,3") | 5/16"
4141 0652 94 | 236 mm (9,3") | 5/16"
4141 0653 90 | 194 mm (7,6") | 9/16"
4141 0653 91 | 245 mm (9,7") | 9/16"
4141 0653 92 | 219 mm (8,6") | 9/16"
4141 0653 93 | 296 mm (11,7") | 9/16"
4141 0869 94 | 245 mm (9") | 7/16"

# Spindelschutz

Bestell-Nr. | Für Spindeln geeignet
--- | ---
4141 0472 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 91 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 92 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 93 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 94 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0472 95 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0472 96 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0472 97 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0472 98 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0472 99 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0829 90 | 4141 0404 95, 4141 0653 93
4141 0829 91 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

# Spindelschutz-Kühlmittel

Für Winkel-Modelle
Bestell-Nr. | Für Spindeln geeignet
--- | ---
4141 0826 90 | 4141 0404 92, 4141 0651 92, 4141 0652 92, 4141 0653 92
4141 0826 91 | 4141 0404 91, 4141 0651 91, 4141 0652 91
4141 0826 92 | 4141 0404 90, 4141 0651 90, 4141 0652 90
4141 0826 93 | 4141 0404 94, 4141 0651 93, 4141 0652 93, 4141 0653 92
4141 0826 94 | 4141 0404 93, 4141 0651 94, 4141 0652 94, 4141 0653 91
4141 0826 95 | 4141 0404 95, 4141 0653 93

Für gerade Modelle
Bestell-Nr. | Für Spindeln geeignet
--- | ---
4141 0878 90 | Für alle Spindeln geeignet.

# Optionales Zubehör

# Adapter

Bestell-Nr. | Interface
--- | ---
4141 0032 04 | 1 9/16"-20 UN 2B L.H Innengewinde
4141 0032 07 | 1,825-18 NS L.H Außengewinde
4141 0274 90 | 1"-20 UNEF 2A L.H Außengewinde

# Vorderteil

Bestell-Nr. | Länge | Gewinde | Anmerkung
--- | --- | --- | ---
4141 0654 94 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0654 96 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0886 94 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0886 96 | 75 mm (3,0") | 3/4"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0654 93 | 90 mm (3,5") | 3/4"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0886 93 | 90 mm (3,5") | 3/4"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0654 90 | 127 mm (5") | 3/4"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0886 90 | 127 mm (5") | 3/4"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0261 94 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0261 98 | 75 mm (3,0") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0261 93 | 90 mm (3,5") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0261 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0887 90 | 127 mm (5") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0261 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0887 91 | 203 mm (8") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0261 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter
4141 0887 92 | 305 mm (12") | 1"-14 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0251 90 | 127 mm (5") | 1 1/4"-12 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90. Benötigt Abstreiferrohr 4141 0885 00
4141 0251 91 | 203 mm (8") | 1 1/4"-12 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90. Benötigt Abstreiferrohr 4141 0885 00
4141 0251 92 | 305 mm (12") | 1 1/4"-12 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90. Benötigt Abstreiferrohr 4141 0885 00
4141 0245 92 | 127 mm (5") | 1 1/2"-12 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90. Benötigt Abstreiferrohr 4141 0885 00
4141 0245 90 | 200 mm (8") | 1 1/2"-12 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90. Benötigt Abstreiferrohr 4141 0885 00
4141 0245 94 | 200 mm (8") | 1 1/2"-12 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90. Benötigt Abstreiferrohr 4141 0885 00
4141 0245 91 | 300 mm (12") | 1 1/2"-12 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90. Benötigt Abstreiferrohr 4141 0885 00
4141 0257 90 | 203 mm (8") | 2"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0257 91 | 305 mm (12") | 2"-16 UNF | Nicht verwendbar mit Abstreifermutter 4141 0884 90.
4141 0899 92 | 90 mm (3,5") | 1“ - 14 UNF | Kann nur mit schwenkbaren Vakuumaufsätzen verwendet werden.
4141 0899 93 | 90 mm (3,5") | 1 1/4"-12 UNF | Kann nur mit schwenkbaren Vakuumaufsätzen verwendet werden.

# Verlängerung

Bestell-Nr. | Länge | Gewinde | Anmerkungen
--- | --- | --- | ---
4141 0901 00 | 51 mm (1,5") | 1"-20 UNF | Kompatibel mit Standard-Indexer und Vorderteil 4141 0899 92.
4141 0902 00 | 52 mm (1,5") | 1 9/16"-20 UNF | Muss mit HD-Indexer und Vorderteil 4141 0899 93 verwendet werden.
4141 0902 01 | 77 mm (2,5") | 1 9/16"-20 UNF | Muss mit HD-Indexer und Vorderteil 4141 0899 93 verwendet werden.
4141 0902 02 | 103 mm (3,5") | 1 9/16"-20 UNF | Muss mit HD-Indexer und Vorderteil 4141 0899 93 verwendet werden.

# Vakuum-Aufsatz

Bestell-Nr. | Geeignet für Vorderteil
--- | ---
4141 0250 91 | 4141 0261 90
4141 0250 92 | 4141 0261 91
4141 0250 93 | 4141 0251 90
4141 0250 94 | 4141 0261 92
4141 0250 95 | 4141 0251 91
4141 0250 96 | 4141 0251 92
4141 0250 97 | 4141 0245 91
4141 0250 98 | 4141 0257 90
4141 0250 99 | 4141 0257 91
4141 0330 90 | 4141 0245 92
4141 0250 90 | 4141 0245 90
4141 0900 92 | Passend für alle schwenkbaren Vorderteile (4141 090X XX)

# ChipLet

Bestell-Nr. | Anmerkung
--- | ---
4141 0509 91 | 0 Walzen, 0 Umfang
4141 0713 91 | 3 Walzen, 0,10 Umfang
4141 0713 92 | 3 Walzen, 0,15 Umfang
4141 0713 93 | 3 Walzen, 0,20 Umfang
4141 0713 94 | 3 Walzen, 0,25 Umfang
4141 0759 91 | 5 Walzen, 0,10 Umfang
4141 0759 92 | 5 Walzen, 0,15 Umfang
4141 0759 93 | 5 Walzen, 0,20 Umfang
4141 0759 94 | 5 Walzen, 0,25 Umfang
4141 0759 95 | 5 Walzen, 0,05 Umfang

# Konzentrische Spannzange

Bestell-Nr. | Gesamtgewicht | Anmerkung
--- | --- | ---
4141 0764 90 | 0,5 kg | MINI
4141 0670 92 | 0,75 kg | NORMAL
4141 0702 91 | 1,0 kg | HD

# Dorn

Bestell-Nr. | Typ | Anmerkung
--- | --- | ---
4141 0806 05 | A | 9,2 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 05 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 08 | A | 10,2 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 08 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 09 | A | 10,5 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 09 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 10 | A | 10,9 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 10 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 11 | A | 11,25 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 11 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 12 | A | 11,5 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 12 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 13 | A | 11,9 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 13 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 14 | A | 12,3 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 14 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 15 | A | 12,7 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 15 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 16 | A | 20,6 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 16 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 18 | A | 13,9 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 18 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 20 | A | 14,7 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 20 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 21 | A | 15,1 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 21 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 22 | A | 15,5 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 22 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 23 | A | 15,9 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 23 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 24 | A | 16,3 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 24 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 26 | A | 17,1 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 26 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0806 28 | A | 17,9 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 28 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0860 03 | A | 4,14 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 03 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0809 09 | A | 21,5 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0814 09 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0809 10 | A | 29,4 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0814 10 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0809 11 | A | 29,8 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0814 11 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0809 16 | A | 31,75 mm (1 1/4") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0814 16 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0809 17 | A | 24,6 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0814 17 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0676 01 | B | 5 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 01 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0676 02 | B | 6,7 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 02 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0676 03 | B | 14,7 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 20 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0676 04 | B | 17,9 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 28 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0676 05 | B | 11,5 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 12 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0676 06 | B | 7,5 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 03 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet:
4141 0810 03 | B | 21,75 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0814 08 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0810 04 | B | 24,25 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0814 16 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0810 05 | B | 26,65 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0814 24 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0807 01 | C | 5 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 01 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0807 03 | C | 7,6 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0813 03 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.

# Spannzange

Bestell-Nr. | Anmerkung
--- | ---
4141 0677 03 | 22,9 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0676 03 bestellen.
4141 0677 04 | 25,2 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0676 04 bestellen.
4141 0814 08 | 28,58 mm (1 1/8") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0810 03 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0814 16 | 31,75 mm (1 1/4") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0810 04 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0814 24 | 34,93 mm (1 3/8") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0810 05 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0813 01 | 12,7 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 01 oder 4141 0807 01 oder 4141 0676 01 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 02 | 15,09 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0676 02 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 03 | 15,87 mm (5/8") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 03 oder 4141 0807 03 oder 4141 0676 06 oder 4141 0860 03 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 05 | 16,7 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 05 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 06 | 17 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 05 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 08 | 17,7 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 08 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 09 | 18,05 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 09 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 10 | 18,4 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 10 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 11 | 18,75 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 11 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 12 | 19,05 mm (3/4") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 12 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 13 | 19,4 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 13 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 14 | 19,8 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 14 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 15 | 20,2 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 15 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 16 | 20,6 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 16 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 18 | 21,4 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 18 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 20 | 22,22 mm (7/8") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 20 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 21 | 22,6 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 21 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 22 | 23 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 22 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 23 | 23,4 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 23 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 24 | 23,8 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 24 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 26 | 24,6 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 26 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 28 | 25,4 mm (1") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 28 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0813 29 | 26 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0806 28 oder 4141 0807 28 oder 4141 0676 04 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0814 08 | 28,58 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0810 03 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0814 09 | 29 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0809 09 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0814 10 | 29,4 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0809 10 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0814 11 | 29,8 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0809 11 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0814 16 | 31,75 mm (1 1/4") Durchmesser. Zusammen mit 4141 0810 04 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0814 17 | 32,15 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0809 17 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0814 24 | 34,93 mm Durchmesser. Zusammen mit 4141 0810 05 bestellen. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.

# Führung

Bestell-Nr. | Gewinde | Anmerkung
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Max. Hub 55 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0883 90 | M6x1 | Max. Hub 25 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0883 94 | M8x1 | Max. Hub 55 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0883 93 | M8x1 | Max. Hub 25 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0883 95 | M8x1 | Max. Hub 40 mm. Für die konzentrische Spannzange.
4141 0883 97 | M10x1 | Max. Hub 40 mm. Für die konzentrische Spannzange.
4141 0883 96 | M8x1 | Max. Hub 62 mm. Für die konzentrische Spannzange.
4141 0883 98 | M10x1 | Max. Hub 62 mm. Für die konzentrische Spannzange.

# Führungsbuchse

Bestell-Nr. | Anmerkung
--- | ---
4141 0707 90 | Max. Hub 44 mm, Länge des Distanzstücks 22 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0707 92 | Max. Hub 52 mm, Länge des Distanzstücks 30 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0707 94 | Max. Hub 62 mm, Länge des Distanzstücks 40 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0707 96 | Max. Hub 73 mm, Länge des Distanzstücks 50 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0868 90 | Max. Hub 25 mm, Länge des Distanzstücks 22 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0868 91 | Max. Hub 55 mm, Länge des Distanzstücks 50 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0868 94 | Max. Hub 40 mm, Länge des Distanzstücks 50 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0868 95 | Max. Hub 62 mm, Länge des Distanzstücks 50 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0868 96 | Max. Hub 65 mm, Länge des Distanzstücks 95 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung MINI und NORMAL geeignet.
4141 0894 90 | Max. Hub 65 mm, Länge des Distanzstücks 26 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0894 92 | Max. Hub 75 mm, Länge des Distanzstücks 35 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0894 94 | Max. Hub 85 mm, Länge des Distanzstücks 45 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.
4141 0894 96 | Max. Hub 95 mm, Länge des Distanzstücks 55 mm. Für die konzentrische Spannzange in der Ausführung HD geeignet.

# Weitere Zubehörteile

Zubehör | Bestell-Nr.
--- | ---
Anzeigezähler | 4141 0674 90

Zubehör | Bestell-Nr. | Anmerkung
--- | --- | ---
Indexer | 4141 0150 95 |
HD-Indexer-Kit | 4141 0907 90 | Erfordert Montagewerkzeug 4080 1120 80.

Zubehör | Bestell-Nr.
--- | ---
Schaltstoppmutter | 4141 0466 97
Senkkopf-Stoppmutter mit Skala | 4141 0843 91
Stoppmutter hinten | 4141 0823 93
Stoppmutter vorn | 4141 0841 91

Zubehör | Bestell-Nr. | Anmerkung
--- | --- | ---
Umbausatz, rechter Winkel zu Inline | 4141 0434 93 | Nicht eingebaute Schmierungswerkzeuge
Umbausatz, Inline zu rechtem Winkel | 4141 0434 92 | Nicht eingebaute Schmierungswerkzeuge