# Руководство

Номер для заказа | Резьба | Примечание
--- | --- | ---
4141 0883 91 | M6x1 | Макс. рабочий ход 55 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0883 90 | M6x1 | Макс. рабочий ход 25 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0883 94 | M8x1 | Макс. рабочий ход 55 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0883 93 | M8x1 | Макс. рабочий ход 25 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов МИНИ и СТАНДАРТНЫЙ.
4141 0883 95 | M8x1 | Макс. рабочий ход 40 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов HD.
4141 0883 97 | M10x1 | Макс. рабочий ход 40 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов HD.
4141 0883 96 | M8x1 | Макс. рабочий ход 62 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов HD.
4141 0883 98 | M10x1 | Макс. рабочий ход 62 мм. Подходит для концентрических цанговых патронов HD.