# Colletto

N. di ordine | Osservazione
--- | ---
4141 0677 03 | ØD 22,9 mm. Ordinare insieme a 4141 0676 03.
4141 0677 04 | ØD 25,2 mm. Ordinare insieme a 4141 0676 04.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm (1 1/8"). Ordinare insieme a 4141 0810 03. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Ordinare insieme a 4141 0810 04. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm (1 3/8"). Ordinare insieme a 4141 0810 05. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0813 01 | ØD 12,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 01 o 4141 0807 01 o 4141 0676 01. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 02 | ØD 15,09 mm. Ordinare insieme a 4141 0676 02. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 03 | ØD 15,87 mm (5/8"). Ordinare insieme a 4141 0806 03 o 4141 0807 03 o 4141 0676 06 o 4141 0860 03. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 05 | ØD 16,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 05. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 06 | ØD 17 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 05. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 08 | ØD 17,7 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 08. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 09 | ØD 18,05 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 09. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 10 | ØD 18,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 10. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 11 | ØD 18,75 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 11. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 12 | ØD 19,05 mm (3/4"). Ordinare insieme a 4141 0806 12. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 13 | ØD 19,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 13. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 14 | ØD 19,8 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 14. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 15 | ØD 20,2 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 15. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 16 | ØD 20,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 16. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 18 | ØD 21,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 18. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 20 | ØD 22,22 mm (7/8"). Ordinare insieme a 4141 0806 20. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 21 | ØD 22,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 21. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 22 | ØD 23 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 22. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 23 | ØD 23,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 23. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 24 | ØD 23,8 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 24. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 26 | ØD 24,6 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 26. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 28 | ØD 25,4 mm (1"). Ordinare insieme a 4141 0806 28. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0813 29 | ØD 26 mm. Ordinare insieme a 4141 0806 28 o 4141 0807 28 o 4141 0676 04. Adatto per ghiere concentriche MINI e REGULAR.
4141 0814 08 | ØD 28,58 mm. Ordinare insieme a 4141 0810 03. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 09 | ØD 29 mm. Ordinare insieme a 4141 0809 09. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 10 | ØD 29,4 mm. Ordinare insieme a 4141 0809 10. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 11 | ØD 29,8 mm. Ordinare insieme a 4141 0809 11. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 16 | ØD 31,75 mm (1 1/4"). Ordinare insieme a 4141 0810 04. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 17 | ØD 32,15 mm. Ordinare insieme a 4141 0809 17. Adatto per ghiere concentriche HD.
4141 0814 24 | ØD 34,93 mm. Ordinare insieme a 4141 0810 05. Adatto per ghiere concentriche HD.