# Alavanca de Bloqueio

A função da alavanca de bloqueio é evitar partidas involuntárias da ferramenta.

Vire o acionador da alavanca de bloqueio para travar/destravar a função de segurança. Sempre coloque a alavanca na posição travada antes de guardar a ferramenta.

- Confirme se a ferramenta está equipada com uma alavanca de bloqueio.

- Confirme se a alavanca de bloqueio funciona corretamente.

- Substitua a alavanca de bloqueio se ela não funcionar corretamente.

- Nunca remova a alavanca de bloqueio nem a trave com fita.

Posição bloqueada.
Posição desbloqueada.