# Przegląd

Naprawę posiadanego narzędzia mechanicznego należy powierzać wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu, używającemu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa użytkowania narzędzia mechanicznego.

Serwisowanie może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel posiadający dostęp do instrukcji serwisowych i/lub przeszkolony w serwisowaniu narzędzia.

Silnik elektryczny jest zaplombowany i pod żadnym pozorem nie może być otwierany przez nikogo za wyjątkiem Atlas Copco Industrial Technique AB.

W przypadku stwierdzenia, że silnik elektryczny jest uszkodzony lub wymaga obsługi serwisowej, kompletny zespół silnika należy przesłać do firmy Atlas Copco Industrial Technique AB w celu wymiany.

Silniki, które zostały otworzone przez kogokolwiek innego niż pracownicy firmy Atlas Copco Industrial Technique AB , nie będą serwisowane.

Zaleca się wykonywanie w regularnych odstępach czasu przeglądów i konserwacji zapobiegawczej; zalecana częstotliwość to 1 rok lub maksymalnie 250,000 dokręceń, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku użytkowania narzędzia w trudnych warunkach konieczne może być wykonywanie częstszych przeglądów. Jeśli narzędzie działa nieprawidłowo, należy je natychmiast przekazać do sprawdzenia.

Akumulator zapasowy należy wymienić w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji narzędzia lub ostatniej wymiany akumulatora zapasowego. Okres ten powinien należy skrócić, jeżeli narzędzie było używane w wyższym dopuszczalnym zakresie temperatur. Wymieniony akumulator zapasowy należy poddać recyklingowi zgodnie z instrukcją recyklingu. Rezerwowych akumulatorów zapasowych nie wolno przechowywać w temperaturze otoczenia przekraczającej 300C. Ponadto ze względu na samorozładowanie nie należy ich przechowywać dłużej niż 6 miesięcy po ich uprzednim ładowaniu przez 4 godziny. Rezerwowe akumulatory zapasowe można przechowywać w lodówce (środowisko bez kondensacji).

Podczas rozmontowywania narzędzia należy zawsze stosować specjalnie zaprojektowane narzędzie serwisowe 4080 0848 80. Potrzebne są dwa takie narzędzia.