# Revisión

El mantenimiento de su herramienta mecánica debe ser llevado a cabo por personal cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas. De esta forma, se garantiza la seguridad de la herramienta motorizada.

Las tareas de mantenimiento las realizará personal cualificado que tenga acceso a las instrucciones de mantenimiento y/o haya recibido formación para el mantenimiento de esta herramienta.

¡El motor eléctrico es una unidad encapsulada y bajo ninguna circunstancia deberá ser abierto por persona ajena a Atlas Copco Industrial Technique AB!

Si se determina que el motor eléctrico está averiado o necesita revisión, deberá devolver la unidad completa del motor a Atlas Copco Industrial Technique AB para su sustitución.

Los motores que hayan sido abiertos por personas ajenas a Atlas Copco Industrial Technique AB no serán revisados.

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y revisiones a intervalos regulares, anualmente o tras 250 000 aprietes como máximo, lo que ocurra en primer lugar. Es posible que sea necesario un mayor número de revisiones si hace un uso intensivo de la máquina. Si la máquina no funcionara correctamente, sería necesario enviarla inmediatamente a revisión.

La batería auxiliar se debe sustituir en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de producción de la herramienta, o tras la última sustitución de la batería auxiliar. Intervalo más corto si se ha utilizado la herramienta en el rango de temperaturas aceptado superior. Una batería auxiliar sustituida se debe reciclar de acuerdo con las Instrucciones de reciclaje. Las baterías auxiliares de repuesto no se deben almacenar a temperaturas ambiente superiores a 30 0C y, a causa de la descarga automática, no se deben almacenar más de 6 meses antes de conectarla a la alimentación durante 4 horas. Las baterías auxiliares de repuesto se pueden almacenar en una nevera (entorno sin condensación).

Para desarmar la herramienta usar siempre la herramienta de servicio especialmente diseñada 4080 0848 80 (se necesitan dos herramientas de servicio).