# Páka uzávěru

Funkcí páky uzávěru je zabránit neúmyslnému spuštění nástroje.

Přepnutím páky uzávěru uzamknete/odemknete funkci zabezpečení. Před odložením nástroje vždy přepněte páku uzávěru do uzamčené polohy.

- Ujistěte se, že nástroj je vybaven pákou uzávěru.

- Zkontrolujte, zda páka uzávěru funguje správně.

- Pokud páka uzávěru nefunguje správně, vyměňte ji.

- Nikdy nevyjímejte páku uzávěru ani ji nezajišťujte přelepením páskou.

Uzamčená poloha.
Odemčená poloha.