# Fonction de désembectage de la douille

Il est recommandé d'utiliser la fonction de désembectage de la douille sur tous les outils ETP ST101. Lorsque la fonction est activée, la douille recule de 3° après un serrage terminé. L'objectif est de réduire la tension sur le toc de réaction et de faciliter le retrait de l'outil.

La fonction de désembectage de la douille est activée depuis le coffret.

Sur Power Focus 4000 :

- Appuyer sur le bouton Prog.

- Utiliser les boutons de navigation pour suivre le chemin > Programme > Programmation+ > Options > Désembectage douille > Mode activé