# Funzionamento del trapano

Per iniziare a usare il trapano... | premere il pulsante di avvio.
Per interrompere la foratura e retrarre il mandrino nella posizione di partenza... | premere il pulsante di retrazione.
Per spegnere il motore in caso di emergenza... | premere il pulsante di arresto di emergenza.
Per ripristinare l’arresto di emergenza e riprendere il normale funzionamento... | scollegare il tubo flessibile dell'aria. Estrarre il tasto di arresto di emergenza, ricollegare il tubo flessibile dell'aria per ripristinare l'unità logica pneumatica.