# İlerleme hızının değiştirilmesi

İlerleme kasetini 180 derece çevirerek kaset ilerleme hızlarını değiştirebilirsiniz. Farklı bir ilerleme hızı arzu ediyorsanız, “Genel Bakış” bölümündeki ilerleme hızları tablosundan uygun kaseti seçin.

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Bir ilerleme kasetini değiştirmek için, şunları yapın:

1. Eski kaseti çıkartın.

2. Yeni kaseti konuma yerleştirin. Kaseti sabitlemeden önce, mile en yakın olan kaset ucundaki işareti okuyun ve kasetin yönünün doğru olduğundan emin olun.

3. Matkabı kullanmadan önce, acil durdurma düğmesinin bir işlevsel testini yapın:

   1. Başlat düğmesine basın.

   2. Konumuna kilitlenmesi için acil durdurma düğmesine basın. Motora gelen hava beslemesi kapanır ve mil durur.

   3. Hava hortumunu ayırın.

   4. Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.

   5. Hava hortumunu yeniden takın.