# Скорость

Делитель может устанавливаться в двух положениях относительно корпуса двигателя дрели. Поворотом делителя на 180 градусов можно изменять скорость, как показано на рисунке ниже. Дополнительную информацию см. в разделе «Изменение скорости».

Маркировка на делителе показывает передаточные числа. Маркировка на корпусе делителя, ближайшая к корпусу двигателя дрели, показывает фактическое передаточное число. См. рис. ниже.

Скорость шпинделя дрели определяется сочетанием корпуса двигателя, делителя и головки. Чтобы получить требуемую скорость вращения, выберите соответствующее сочетание корпуса двигателя, делителя и головки в таблице ниже.

| Корпус двигателя | Делитель | Головка
--- | --- | --- | ---
Скорость вращения, об/мин | Номер для заказа | Номер для заказа | Номер для заказа
220 | 4141 0888 91 | 4141 0432 94 | 4141 0432 94
350 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 96 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93