# Förebyggande underhåll

Växellådan i TZB25 består av två delar. Den första växeldelen smörjs med olja. Planetväxeldelen, som består av 2 till 3 planetväxlar, smörjs med fett.

| 200 timmar: | 2000 timmar: | Var 2000:e timma:
Första växeldelen | Kontrollera oljan. Byt 12-14 ml olja. | Kontrollera oljan. Byt 12-14 ml olja. | Kontrollera oljan. Byt 12-14 ml olja.
Planetväxeldelen | Inget underhåll. | Rengör och inspektera planetväxellådan. Byt ut alla slitna kugghjul och lager. Fyll på fettet. | Rengör och inspektera planetväxellådan. Byt ut alla slitna kugghjul och lager. Fyll på fettet.