# Preventivní údržba

Převodovka v TZB25 se skládá ze dvou částí. První převodový stupeň se maže olejem. Stupeň planetového převodu, který sestává ze dvou planetových převodů, se maže mazacím prostředkem.

| 200 hodin: | 2000 hodin: | Každých 2 000 hodin:
První převodový stupeň | Zkontrolujte olej. Vyměňte 12–14 ml oleje. | Zkontrolujte olej. Vyměňte 12–14 ml oleje. | Zkontrolujte olej. Vyměňte 12–14 ml oleje.
Stupeň planetového převodu | Žádná údržba. | Vyčistěte a zkontrolujte převodovku planetového převodu. Vyměňte veškeré opotřebované kolečka převodů a ložiska. Doplňte mazací prostředek. | Vyčistěte a zkontrolujte převodovku planetového převodu. Vyměňte veškeré opotřebované kolečka převodů a ložiska. Doplňte mazací prostředek