# 내보낸 파일

내보낸 파일은 설정을 포함한 이진 파일은 물론 결과 및 이벤트를 포함한 2개의 문자 구분 값(csv) 파일을 포함하는 압축 파일 아카이브입니다.

설정과 구성이 선택되면 결과 또는 이벤트가 있는 파일은 아카이브로 내보내지지 않습니다.

내보낸 정보
파일 | 설명
--- | ---
PFExport__<Controller name>_<Time stamp>_Events.csv | 다음 정보를 포함한 세미콜론으로 구분된 파일: 심각도: 이벤트의 유형 날짜 및 시간: 이벤트가 발생한 시점의 시간 스탬프 코드: 이벤트 ID 설명: 이벤트에 대한 짧은 설명 가상 스테이션: 가상 스테이션 ID
PFExport__<Controller name>_<Time stamp>_Results.csv | 다음 정보를 포함한 세미콜론으로 구분된 파일: 조임 유형: 멀티 공구, 단일 공구, 단일 공구 배치 또는 멀티 공구 배치. 가상 스테이션 이름 고유한 공구 식별자 VIN: 차량 ID 번호 날짜 및 시간: 결과가 발생한 시점의 시간 스탬프 배치 시퀀스 이름: 배치 시퀀스 이름 배치 시퀀스 카운터: 배치 시퀀스에서 배치 번호 배치 카운트: 배치의 실제 조임 볼트 이름 상태: 조임 또는 풀기 상태 양호 또는 불량 상태 추가 정보: 결과 상태에 대한 짧은 설명 조임 프로그램/다단계 이름 정지 중 오류 오류 실패 단계 목표 토크: 목표 토크 값 최종 토크: 최종 토크 값 목표 각도: 목표 토크 값 최종 각도: 최종 각도 값 런다운 각도: 런다운 각도 값 잔류 토크 상관 인자 [%]: TurboTight 사용 시 잔류 토크와 동적 토크 간의 차이를 보상하는 인자. 경과 시간 각도 하한 값 [deg] 토크 하한 값 [Nm] 토크 상한 값 [Nm] 펄스 수 중단 시 전류 값 [A] TrueAngle 보상 각도 값 [deg] 런다운 완료 시간 [ms] 최종 토크 시간 [ms] 목표 텍스트
ExportInfo.txt | 컨트롤러 설정 및 컨트롤러 소프트웨어에 관한 정보.
settings/settings.bin | 모든 조임 프로그램 및 배치 설정, 부속품 구성, 그리고 언어, 토크 단위, 필드버스 데이터, 날짜 및 시간, 결과 외형 등 컨트롤러 설정을 포함한 이진 파일.