# Configuración de la herramienta

On the home view, go to the Configurations tab and select Tool Configuration on the left pane to configure the available accessory functions on the tool.

Hay distintas funciones disponibles, en función del tipo de herramienta.

## Configuración de las funciones del accesorio en la herramienta

1. On the Configuration window, select Filter by tool type. A continuación, seleccione la herramienta necesaria.

2. On the Configuration window, select Edit to configure the relevant functions.

   No es posible eliminar una configuración asignada a una estación virtual.

3. If available, configure the Function Button, the LED Ring, the Direction Switch, the Buzzer and the Vibrator by selecting the ellipsis icon on the corresponding fields.
   Each field shows a number which corresponds to the number of the specific function (for example, 1 corresponds to Function Button, 2 to LED Ring, 3 to Direction Switch, 4 to Buzzer and 5 to Vibrator).

4. Si es posible, configure los ajustes generales, la condición de arranque y el bus accesorio según las necesidades del cliente.

En esta sección

- Configuración del botón de función
- Configuración de los LED de la herramienta
- Configuración del interruptor de dirección
- Configuración del zumbador
- Configuración general
- Configuración de la condición de arranque
- Configuración del bus accesorio