# Créer un programme de serrage

1. Accéder à l’onglet Évènements .

2. Sélectionner l'icône Plus dans le coin supérieur droit de l’IGU.

3. Programmation d'une stratégie de serrage

4. Donner un nom au lot source.

5. Spécifie le couple cible.

6. Sélectionner <translate-no-ac>SAVE</translate-no-ac> pour enregistrer les modifications. Changes are not saved automatically.

7. Select Undo to discard changes.