﻿

# 結果表示設定の構成

[結果表示設定]ウィンドウでは、PrT補正値を含めずに最終トルクを表示し、ライブ結果にPrT補正値を表示することができます。

## 結果表示設定の構成ウィンドウ

1. On the home view, go to the Configurations tab and select General Virtual Station on the left pane.

2. On the Configuration window you want to work with, select Edit.
   [構成の編集]画面が表示されます。

3. [結果表示設定]ウィンドウで、目的の結果に応じて、関連するスイッチをオンまたはオフに設定します。

   [ライブ結果に PrT 補正値を表示] スイッチが [オン] に設定されている場合、[ライブ結果] ウィンドウに PrT 補正値が表示されます 。

   [PrT補正で最終トルクを表示]スイッチがオンに設定されている場合、[ライブ結果]ウィンドウに、 PrT補正を含む最終トルクが表示されます。

   Setting the switches in the Results Presentations Settings window to either ON or OFF has no impact unless the multistep program has a tightening step including a Prevailing Torque step monitor with the Compensation switch set to ON.

## 結果表示設定

[結果表示設定]ウィンドウには、さまざまな構成オプションがあります。

ライブ結果にPrT補正値を表示：オン PrT補正で最終トルクを表示：オン | ライブ結果にPrT補正値を表示：オン PrT補正で最終トルクを表示：オフ | ライブ結果にPrT補正値を表示：オフ PrT補正で最終トルクを表示：オン | ライブ結果にPrT補正値を表示：オフ PrT補正で最終トルクを表示：オフ
--- | --- | --- | ---
詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

本セクション内

- PrT補正で最終トルクを表示：オン/ライブ結果にPrT補正値を表示：ON
- PrT補正で最終トルクを表示：オフ/ライブ結果にPrT補正値を表示：ON
- PrT補正で最終トルクを表示：オフ/ライブ結果にPrT補正値を表示：オフ
- PrT補正で最終トルクを表示：オン/ライブ結果にPrT補正値を表示：オフ