# Configurazione utensile

On the home view, go to the Configurations tab and select Tool Configuration on the left pane to configure the available accessory functions on the tool.

Sono disponibili diverse funzioni, a seconda del tipo di utensile.

## Configurazione delle funzioni degli accessori dell'utensile

1. On the Configuration window, select Filter by tool type. Quindi, selezionare l'utensile richiesto.

2. On the Configuration window, select Edit to configure the relevant functions.

   Una configurazione assegnata a una stazione virtuale non può essere cancellata.

3. If available, configure the Function Button, the LED Ring, the Direction Switch, the Buzzer and the Vibrator by selecting the ellipsis icon on the corresponding fields.
   Each field shows a number which corresponds to the number of the specific function (for example, 1 corresponds to Function Button, 2 to LED Ring, 3 to Direction Switch, 4 to Buzzer and 5 to Vibrator).

4. Se possibile, configurare le impostazioni generali, la condizione iniziale e il bus accessori in base alle esigenze del cliente.

In questa sezione

- Configurazione del pulsante funzione
- Configurazione dei LED dell'utensile
- Configurazione dell'interruttore di direzione
- Configurazione del cicalino
- Impostazioni generali
- Configurazione della condizione iniziale
- Configurazione del bus accessori