# Santé

La vue Santé contient des informations sur l'état de la pile et la température du coffret.

## État de la batterie

Coffret > Matériel > Santé

La pile du Power Focus XCPower Focus XC, située à l'intérieur du panneau avant du coffret, sert d'alimentation de secours pour certains éléments du système comme l'horloge interne. L'état de la pile est mis à jour une fois par jour, ainsi qu'au redémarrage du coffret. Lorsque la pile est presque entièrement déchargée, un avertissement (3011) s'affiche. La pile doit être remplacée dès que possible lorsque l'avertissement apparaît.

## Température du coffret

Coffret > Matériel > Santé

La température du coffret est surveillée en continu par le Power Focus XCPower Focus XC. Les unités de température prises en charge sont les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F), les degrés Celsius étant l'unité par défaut. Il est possible de passer d'une unité à l'autre sans qu'un redémarrage du coffret ne soit nécessaire. Lorsque la température du coffret dépasse la température maximale, l'étage de commande est désactivé et une alerte (3010) s'affiche. L'étage de commande est à nouveau activé lorsque la température du coffret s'abaisse sous la limite.

Depuis l'affichage ou via l'IGU Web, les utilisateurs peuvent accéder aux données les plus récentes de température du coffret avec horodatage du moment où les mesures ont été effectuées.