# 내보내기/가져오기

내보내기/가져오기 탭은 사용자가 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있도록 지원합니다. 내보내기, 가져 오기 및 자동 백업

내보내기 창은 사용자가 컨트롤러 구성, 설정, 결과 및 이벤트를 내보낼 수 있도록 지원합니다. 또한 공구 로그를 내보낼 수 있으며 공구 로그를 Atlas Copco 서비스 담당자와 공유하여 공구 문제를 해결할 수 있습니다.

가져오기 창은 사용자가 컨트롤러 구성 및 설정을 가져올 수 있도록 지원합니다.

한 번에 하나의 활성 내보내기 또는 가져 오기만 가능합니다. 진행중인 내보내기/가져오기가 있으면 새 내보내기 /가져오기를 시작하려는 모든 시도는 거부됩니다.

자동 백업 창은 사용자가 백업 파일을 자동으로 생성하도록 지원합니다.

It is possible to export data by using:

- 웹 GUI

- ToolsTalk 2

- Mobile GUI (export to device)

- USB flash drive, in Mobile GUI

USB 플래시 드라이브는 포맷되어야 하고 Linux용에 맞는 파티션이 있어야 합니다. 예를 들어, 가능한 형식은 FAT 또는 NTFS입니다.

It is possible to import data by using:

- 웹 GUI

- ToolsTalk 2

내보내기/가져오기 프로세스 중에는 진행률 표시줄이 사용자에게 내보내기/가져오기 작업이 진행 중임을 알려드립니다. 내보내기/가져오기를 수행하는 시간은 결과, 이벤트 및 로그 파일의 수에 따라 다릅니다.

## 컨트롤러 간 내보내기 및 가져오기

컨트롤러에는 다른 기능을 가질 수 있는 다양한 IAM 유형이 존재할 수 있습니다.
컨트롤러는 현재 유형의 IAM 모듈에 적용할 수 있는 모든 구성을 내보낼 수 있습니다.

컨트롤러는 다른 유형의 IAM 모듈에서 내보낸 파일을 가져올 수 없습니다. 이는 ToolsTalk 2를 사용할 때도 적용될 수 있습니다.

이 섹션에서

- “모든 컨트롤러 정보”를 내보냅니다.
- “설정 및 구성” 내보내기
- “연결된 공구의 로그” 내보내기
- “결과” 내보내기
- 컨트롤러 구성 및 설정 가져오기