# Configuration de l'outil

On the home view, go to the Configurations tab and select Tool Configuration on the left pane to configure the available accessory functions on the tool.

Différentes fonctions sont disponibles selon le type d'outil.

## Configurer les fonctions de l’accessoire disponible sur l’outil

1. On the Configuration window, select Filter by tool type. Puis sélectionner l’outil nécessaire.

2. On the Configuration window, select Edit to configure the relevant functions.

   Une configuration affectée à un poste de travail virtuel ne peut pas être supprimée.

3. If available, configure the Function Button, the LED Ring, the Direction Switch, the Buzzer and the Vibrator by selecting the ellipsis icon on the corresponding fields.
   Each field shows a number which corresponds to the number of the specific function (for example, 1 corresponds to Function Button, 2 to LED Ring, 3 to Direction Switch, 4 to Buzzer and 5 to Vibrator).

4. Le cas échéant, configurer les Paramètres généraux, la Condition de démarrage et le Bus d'accessoires en fonction des besoins du client.

Dans cette section

- Configuration du bouton de fonction
- Configuration des LED d'outil
- Configuration du commutateur de sens
- Configuration de l’alarme sonore
- Réglages généraux
- Configuration de la condition de démarrage
- Configuration du bus d'accessoires