# Konfiguration der Werkzeugalarme

Alarme sind eingestellt, um zu kontrollieren, wann die mit dem Controller verbundenen Werkzeuge gewartet oder kalibriert werden müssen. The tool service interval and other relevant information about the connected tools can be found on the Tool tab.

To access to the tool alarms, go to he Settings tab on the home view and select Alarms on the left pane.

Verschiedene Werkzeugalarme
Fenster | Beschreibung
--- | ---
Wartungsindikator-Alarm | Aktiviert einen Alarm für den Zeitpunkt, an dem das Wartungsintervall für das Werkzeug erreicht wird.
Werkzeugsperrung nach Alarm | Das Werkzeug wird beim Erreichen des Wartungsintervalls gesperrt.
Kalibrieralarm | Aktiviert den Werkzeugkalibrierungsalarm für alle mit dem Controller verbundenen Werkzeuge.
Oil supervision alarm | Aktiviert den Werkzeugkalibrierungsalarm für alle mit dem Controller verbundenen Werkzeuge. Slide the Tool lock after alarm option to On to lock the corresponding tool when this alarm goes off.