﻿

# 配置结果显示设置

结果显示设置窗口让用户可以显示最终扭矩（不包括 PrT 补偿值）和实时结果上的 PrT 补偿值。

## 配置结果显示设置窗口

1. On the home view, go to the Configurations tab and select General Virtual Station on the left pane.

2. On the Configuration window you want to work with, select Edit.
   出现编辑配置屏幕。

3. 在结果显示设置窗口中，根据需要的结果将相关开关设置为开或关。

   如果在实时结果上显示 PrT 补偿值开关设置为开，实时结果窗口将显示 PrT 补偿值。

   如果显示最终扭矩，含 PrT 补偿开关设置为开，实时结果窗口将显示最终扭矩，且包含 PrT 补偿。

   Setting the switches in the Results Presentations Settings window to either ON or OFF has no impact unless the multistep program has a tightening step including a Prevailing Torque step monitor with the Compensation switch set to ON.

## 结果显示设置

以下是结果显示设置窗口中的不同配置选项。

在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开） 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：ON（开） | 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开） 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：关闭 | 在实时结果上显示 PrT 补偿值：关闭 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：ON（开） | 在实时结果上显示 PrT 补偿值：关闭 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：关闭
--- | --- | --- | ---
指向并点击图片以查看更多信息： | 指向并点击图片以查看更多信息： | 指向并点击图片以查看更多信息： | 指向并点击图片以查看更多信息：

此部分内容

- 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：On（开）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开）
- 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：OFF（关）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：ON（开）
- 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：OFF（关）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：关闭
- 显示最终扭矩，含 PrT 补偿：On（开）/ 在实时结果上显示 PrT 补偿值：关闭