# Werkzeugkonfiguration

On the home view, go to the Configurations tab and select Tool Configuration on the left pane to configure the available accessory functions on the tool.

Je nach Werkzeugtyp stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

## Konfigurieren der Zubehörfunktionen des Werkzeugs

1. On the Configuration window, select Filter by tool type. Wählen Sie dann das gewünschte Werkzeug aus.

2. On the Configuration window, select Edit to configure the relevant functions.

   Eine Konfiguration, die einer virtuellen Station zugewiesen wurde, kann nicht gelöscht werden.

3. If available, configure the Function Button, the LED Ring, the Direction Switch, the Buzzer and the Vibrator by selecting the ellipsis icon on the corresponding fields.
   Each field shows a number which corresponds to the number of the specific function (for example, 1 corresponds to Function Button, 2 to LED Ring, 3 to Direction Switch, 4 to Buzzer and 5 to Vibrator).

4. Konfigurieren Sie Allgemeine Einstellungen, Startbedingung und Zubehörbus (falls verfügbar) entsprechend den Vorgeben des Kunden.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration der Funktionstaste
- Konfiguration der Werkzeug-LEDs
- Konfiguration des Richtungsschalters
- Konfiguration des Summers
- Allgemeine Einstellungen
- Konfiguration der Startbedingung
- Konfiguration des Zubehörbus