# マルチステッププログラム

警告

傷害のリスク

締め付けプログラムの構成が変更されると、締め付けプログラムが使用中のシステムで、予期しないトルク、回転方向、速度を引き起こす可能性があります。これにより、大怪我をしたり、物的損害を引き起こしたりすることがあります。

- 新しいプログラムを追加した後、または既存のプログラムに変更を適用した後は、締め付けプログラムの構成を確認してください。

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

マルチステップ締め付けとは、複数のステップで行われる締め付けです。ステップ数およびステップのタイプは、行われる締め付けに応じて変わります。マルチステップ締め付けプログラムは、監視機能と制限を含む、高度な設定が可能です。

本セクション内

- マルチステップ GUI インターフェース
- 締め付けステップ
- ステップモニター
- ステップ制限
- 結果レポーター
- マルチステッププログラムの追加
- マルチステッププログラムの削除
- マルチステッププログラムの設定
- マルチステッププログラムの作成
- マルチステッププログラムツール互換性テーブル
- STB ツールとマルチステップ