# Consente di avviare un programma di serraggio.

1. Selezionare la scheda Sorgenti .

2. Selezionare l'icona Più nell'angolo in alto a destra della GUI.

3. Programmazione di una strategia di serraggio

4. Assegnare un nome alla sorgente di lotto

5. Enter the target torque.

6. Selezionare <translate-no-ac>SAVE</translate-no-ac> per salvare le modifiche. Changes are not saved automatically.

7. Select Undo to discard changes.