# Pripojenie nástrojov BCP/BCV-RE

Proces pripojenia nástrojov BCV a BCP k ovládaču sa trochu líši od procesu pripojenia iných typov nástrojov.

1. V zobrazení Domov kliknite na kartu Nastavenia. Potom vyberte pripojenia BCP/BCV-RE.

2. Pridajte novú konfiguráciu pripojenia BCP/BCV-RE kliknutím na ikonu Plus vpravo hore.

3. Zapnite konfiguráciu a v poli s názvom uveďte názov.

4. Vyplňte polia Port servera a Hostiteľ servera toho nástroja, ktorý chcete pripojiť. Obidva údaje nájdete v zavádzacom programe nástroja.

Nástroj by mal byť teraz pripojený k ovládaču. Priraďte ho virtuálnej stanici, aby ste ho mohli používať s programom uťahovania.