﻿

# Konfigurering av inställningar för resultatvisning

I fönstret Inställningar för resultatvisning kan en användare visa slutmoment utan PrT-kompensationsvärde, samt PrT-kompensationsvärde under Liveresultat.

## Konfigurera fönstret Inställningar för resultatvisning

1. On the home view, go to the Configurations tab and select General Virtual Station on the left pane.

2. On the Configuration window you want to work with, select Edit.
   Skärmbilden Redigera konfiguration visas.

3. I fönstret Inställningar för resultatvisning anger du PÅ eller AV beroende på önskade resultat.

   Om flaggan Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat är PÅ visar fönstret Liveresultat värdet PrT-kompensation.

   Om flaggan Visa slutmoment med PrT-kompensation är PÅ visar fönstret Liveresultat i styrenheten slutmoment med PrT-kompensation inräknad.

   Setting the switches in the Results Presentations Settings window to either ON or OFF has no impact unless the multistep program has a tightening step including a Prevailing Torque step monitor with the Compensation switch set to ON.

## Inställningar för resultatvisning

Här är de olika konfigurationsalternativen i fönstret Inställningar för resultatvisning.

Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ | Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV
--- | --- | --- | ---
Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information: | Peka och klicka på bilden för att se mer information:

I detta avsnitt

- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: PÅ
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: AV / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV
- Visa slutmoment med PrT-kompensation: PÅ / Visa PrT-kompensationsvärde vid liveresultat: AV