# Bitwechsel Modus

1. Stellen Sie den Drehschalter auf „Bitwechsel” ein.

2. Die Schraube wird am Vorschubkopf des Schraubenvorschub-Spannmoduls ausgeworfen und das Bit Complete bewegt sich vorwärts.

   Jetzt kann beispielsweise das Bit am Schraubvorschubmodul geändert werden.

3. Stellen Sie den Drehschalter nach Abschluss der Änderung auf „Automatik”.

   Das Bit Complete am Schraubenvorschub-Spannmodul bewegt sich rückwärts und eine Schraube wird geladen.

## Gilt für: