# Ajuste del paso de los tornillos en el contenedor de tornillos

La altura de la placa en el contenedor de tornillos viene configurada de fábrica y depende de la geometría del tornillo. Se puede cambiar el ajuste si hay demasiados tornillos que se deslizan o se atascan.

1. Abra la tapa de la cubierta.

2. La altura de la placa se ajusta con dos tornillos (flechas azules): afloje los tornillos y empuje la placa hacia arriba o hacia abajo, luego vuelva a apretar los tornillos.

## Aplicable a: